***KBE\_Engine 58mm***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Экономное решение для остекления*** | **3** |  |
|  |  |
|  | **КАМЕРЫ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *экологичность* | *тепло* |  |
| *немецкое качество* | *защита* |  |
| *от шума* |  |
|  |  |



**Das Fenster**

***Оконные системы KBE\_Engine 58mm***

Доступная профильная система, созданная конструкторами KBE, как экономное решение для остекления жилых и офисных зданий!



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ширина профиля | 58 мм |  |
| количество камер | 3 |  |
| толщина стеклопакета | до 34 мм |  |
| коэффициент | 0,70 м2 OС/Вт |  |
| сопротивления |  |
| теплопередаче |  |  |

***Экологичность***

Профиль KBE производится по уникальной тех-нологии greenline. Не содержащие свинец окна KBE рекомендованы для установки в детских

и лечебно-профилактических учреждениях. Экологическая безопасность окон соответствует международному стандарту эко-маркировки «Листок жизни».

***Немецкое качество***

Стабильность качества каждого партии продук-ции обеспечивается благодаря современному оборудованию и соблюдению всех технологиче-ских требований концерна profine GmbH.

***Тепло***

Благодаря высокому уровню теплоизоляции окна из профильной системы KBE\_Engine позво-лят Вам забыть про сквозняки и сохранить тепло в Вашем доме.

***Защита от шума***

Окна, защищающие Ваш дом от шума. Тишина и комфорт гарантированы!

Окна из профильной системы KBE\_Engine можно купить здесь:

**Das Fenster**

**www.kbe.ru**