***KBE\_Gut 58 mm***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Хороший выбор!*** | **3** |  |
|  |  |  |
|  | **КАМЕРЫ** |  |

 *экологичность*  *безопасность*

 *немецкое качество*  *цветовое разнообразие*



*тепло*  *больше света защита от шума*



**Das Fenster**



***Оконные системы KBE\_Gut 58 mm***

Разработанная специально для Российского рынка система KBE\_Gut – это сочетание немецко-го качества, разумной цены и функциональности. KBE\_Gut – хороший выбор для тех, кто ценит простоту и элегантность линий.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ширина профиля | 58 мм |  |
| количество камер | 3 |  |
| толщина стеклопакета | до 32 мм |  |
| коэффициент | 0,70 м2 OС/Вт |  |
| сопротивления |  |
| теплопередаче |  |  |

***Экологичность***

Профиль KBE производится по уникальной тех-нологии *greenline*. Не содержащие свинец окна KBE рекомендованы для установки в детских

и лечебно-профилактических учреждениях. Экологическая безопасность окон соответству-ет международному стандарту экомаркировки «Листок жизни».

***Немецкое качество***

Стабильность качества каждой партии продук-ции обеспечивается благодаря современному оборудованию и соблюдению всех технологиче-ских требований концерна profine GmbH.

***Тепло***

Окна KBE\_Gut обладают высоким уровнем тепло-изоляции, что позволит Вам избавиться от сквоз-няков и сохранить тепло в Вашем доме.

***Безопасность***

Надежная защита от непрошеных гостей благода-ря конструктивным особенностям (фурнитурный паз 13 мм) и возможности установки противо-взломной фурнитуры!

***Защита от шума***

Окна с отличной защитой от шума. Тишина и ком-форт Вам гарантированы!

***Цветовое разнообразие***

Классический вид пластикового окна может быть изменен благодаря различным цветовым реше-ниям, в том числе имитирующим фактуру дерева.

***Больше света***

Лаконичный дизайн лицевых поверхностей профиля и штапиков обеспечивает больший световой проем.

Окна из профильной системы KBE\_Gut можно купить здесь:

**Das Fenster**

**www.kbe.ru**